3.2.3 | Erweiterte Parameter

Im Reiter Erweitert konfigurieren Sie die erweiterten Protokoll- und Verarbeitungsparameter.

Darstellung

Die Parameter im Reiter Erweitert haben folgende Bedeutung:

Parameter
Bedeutung
Debug Protokoll-Optionen
Für die Auswertung des TAPI 170 Trace mit den Standard-Trace-Tools stehen Ihnen diese Optionen zur Verfügung:
| - | ausgeschaltet (default) Der Standard-Trace ist deaktiviert.
| - | einfach protokollieren Der Standard-Trace ist aktiviert. Die Auswertung erfolgt über die Standard-Trace-Tools.
| - | ausführlich protokollieren Der erweiterte Trace ist aktiviert Die Auswertung erfolgt über die Standard-Trace-Tools.
Protokoll in eine Datei schreiben wenn das Debug-Protokoll eingeschaltet ist
Wenn bei den Debug Protokoll-Optionen diesen Optionen einfach protokollieren oder ausführlich protokollieren gewählt wurde, kann der TAPI 170 Trace auch in eine Datei gespeichert werden. Dazu aktivieren Sie die Option Protokoll in eine Datei schreiben wenn das Debug-Protokoll eingeschaltet ist.
Die TAPI 170-Tracemeldungen sind in diesen Dateien protokolliert:
| - | OSB_T1x0 y yyymmddhhmmss.trc (Protokollierung TSP)
| - | OSB_T_UI yyyymmddhhmmss.trc (Protokollierung UI)
wobei <yyyymmdd> das Datum und <hhmmss> die Zeit der Dateierstellung ist.
Hier klicken um den Protokoll-Ordner zu öffnen
Die Tracedateien befinden sich in einem Standard-Ordner, der abhängig der eingesetzten Windows-Variante ist. Mit Klick auf Hier klicken um den Protokoll-Ordner zu öffnen wird ein Windows-Explorer-Fernster in diesem Ordner geöffnet.

Schalten den Trace in Datei nur auf Anforderung zu Analysezwecken ein, denn diese Protokollierung kann die Performance im laufenden Betrieb beeinflussen!

Parameter
Bedeutung
Heartbeat Timeout (s)
Zusätzliche Zeit in Sekunden bis zu einem automatischen Neuaufbau bei einer ausgefallenen CSTA-Schnittstelle.
CSTA Reestablish Periode (s)
Zeit in Sekunden für die Wartezeit nach einem Verbindungsausfall bis zum Wiederaufbau der Verbindung.
Konsistenztest Periode (s)
Zeitrhythmus (in Sekunden) für zyklische Plausibilitätsprüfungen.
CSTA Invoke Timeout (s)
Timeout-Zeit für Antworten auf CSTA-Service-Anfragen in Sekunden.
Heartbeat Periode (s)
Zeitrhythmus (Sekunden) für die Aktivitätsprüfung der CSTA-Schnittstelle.
Transmission Intervall (ms)
Wartezeit zwischen zwei zu sendenden Meldungen zum System.

Speichern der Angaben

> | Nach Klick auf Übernehmen werden Ihre Angaben gespeichert, der Konfigurationsdialog bleibt noch geöffnet um z.B. noch in anderen Registern Parameter zu konfigurieren
> | Sie klicken OK zum Speichern Ihrer Angaben und Verlassen der Konfiguration.
In beiden Fällen erscheint vor Speicherung eine Meldung, die Sie mit Ja bestätigen. Ihre Änderungen werden erst nach Neustart des Telefonie-Dienstes auf dem TAPI-PC wirksam.