1.3 | Anforderungen

Unterstützte OpenScape Business Modelle

Die folgenden OpenScape Business Modelle werden unterstützt:

OpenScape Business Modell
CSTA-Interface
X3 (X3W und X3R)
Anbindung an ein OpenScape Business Basissystem via UC Booster Card oder UC Booster Server
X5 (X5W und X5R)
X8
S
integriert

Hardwarevoraussetzungen für den TAPI 170 PC

Der TAPI 170 PC muss die Hardwareanforderungen der eingesetzten Windows-Variante erfüllen und netzwerkfähig sein.

Freigegebene Betriebssystemvarianten für den TAPI 170 PC

| - | Windows Server 2008 R2

| - | Windows Server 2008 R2 mit Terminalserver

| - | Windows Server 2012

| - | Windows Server 2012 mit Terminalserver

| - | Windows Server 2016

| - | Windows Server 2016 mit Terminalserver

| - | Windows Small Business Server 2011

| - | Windows Small Business Server 2012 (Windows 2012 Essentials)

Der Einsatz der hier aufgeführten Betriebssysteme in virtualisierten Umgebungen ist nur unter VMware freigegeben. Für die entsprechenden Windows Server Betriebssysteme gelten die für VMware geltenden Einsatzvoraussetzungen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in der Dokumentation von VMware.

Für nähere Informationen und Hinweise lesen Sie bitte auch die Datei liesmich.txt auf der Installations-CD.

Für den Einsatz von TAPI 170 auf einem Telefonieserver mit Terminalserver / Citrix sind noch verschiedene Hinweise zu beachten, die im Abschnitt TAPI 170 auf Terminalserver / Citrix zusammengefasst sind.

Softwareanforderungen für Remote-Client-PCs (Einsatzvariante Remote TSP)

• | 32-Bit Betriebssystemvarianten

| - | Windows 7 (Ultimate / Pro)

| - | Windows 8 / 10 (Pro / Enterprise)

• | 64-Bit Betriebssystemvarianten

| - | Windows 7 (Ultimate / Pro)

| - | Windows 8 / 10 (Pro / Enterprise)

Der Einsatz der hier aufgeführten Betriebssysteme in virtualisierten Umgebungen ist nicht freigegeben.

Sonstige Voraussetzungen

• | Netzwerkprotokoll: Es muss TCP/IP eingerichtet sein.

• | Der Telefonieserver und die Client-PC müssen Mitglied derselben Windows-Domäne sein.

• | NETBIOS muss zum Lesen der MAC-ID aktiviert sein.

• | Der Telefonieserver muss - auch bei Einsatz von DHCP - eine feste IP-Adresse haben.

• | Die Installation des TAPI 170 muss durch einen Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

• | Für den Betrieb des Telefon-Dienstes auf dem Telefonieserver ist wird ein Benutzer mit Administrator- und Domänenadministratorrechten benötigt.

• | Weiterhin ist die Datei- und Druckerfreigabe zu aktivieren.

Standardmäßig von TAPI 170 belegter IP-Port

Der CSTA-Link zur OpenScape Business belegt den IP-Port mit der Nummer 8800.

Einschränkungen

Ein Parallelbetrieb von TAPI 170-Software und TAPI 120-Software auf einem Telefonieserver-PC ist nicht möglich. Das gilt für OpenScape Business TAPI als auch für HiPath TAPI.