1.2.2 | Anschaltungsvarianten

TAPI 170 Anschaltungen an OpenScape Business

TAPI 170 kann an einer OpenScape Business als Einzelsystem oder im Netzwerk mit mehreren vernetzten OpenScape Business Systemen eingesetzt werden. Die Anbindung erfolgt über einen CSTA-Link der OpenScape Business.

Anschaltung an ein OpenScape Business Einzelsystem

Hier kommuniziert der TAPI 170 über LAN via CSTA-Protokoll mit einem einzelnen System OpenScape Business. TAPI 170 kann so an folgende Modellvarianten des Systems OpenScape Business angeschaltet werden, wobei die grundsätzliche Funktionsweise dabei identisch bleibt:

TAPI 170 an der OpenScape Business mit UC Booster Card

TAPI 170 an der OpenScape Business mit Booster Server

TAPI 170 an der OpenScape Business S (im Beispiel mit Remote TSP Funktionalität)

Anschaltung an vernetzte OpenScape Business Systeme

Hier kommuniziert der TAPI 170 über LAN und einem CSTA-Link mit der als Mastersystem konfigurierten OpenScape Business. TAPI 170 bezieht die Teilnehmerdaten der anderen im Netzwerk angeschlossenen OpenScape Business Systeme über diesen CSTA-Link. Werden Teilnehmerdaten im Netz verändert, bekommt TAPI 170 diese automatisch mitgeteilt.

Erfolgt die Anschaltung des TAPI 170 Telefonieservers bei vernetzten OpenScape Business Umgebung an eine als Slave-System konfigurierte OpenScape Business, bezieht TAPI 170 nur Teilnehmerdaten dieses Slave-Systems.

Nähere Information zu vernetzten OpenScape Business Systemen sind der Dokumentation der OpenScape Business zu entnehmen.

TAPI 170 an vernetzten OpenScape Business Systemen (im Beispiel mit Remote TSP Funktionalität)