2.1 | Installation durchführen

1. | Melden Sie sich als Administrator an und schließen Sie alle laufenden Anwendungen.

2. | Legen Sie dieTAPI 170 Installations-CD mit dem Titel Open Scape Business TAPI 120/170 Service Provider ein.

3. | Wählen Sie unter Start - Ausführen die Datei \TAPI170\setup.exe auf dem Installationslaufwerk aus und bestätigen Sie mit OK.

Während des Installationsvorganges unter Windows erscheint das Sicherheitsprompt der UAC (User Account Control), das sie entsprechend bestätigen.

4. | Wählen Sie die Sprache, in der die Installationsdialoge geführt werden sollen. Die Installation wird dann vorbereitet.

5. | Nach erfolgreicher Installationsvorbereitung erscheint der Begrüßungsdialog, den Sie mit Weiter bestätigen.

Sorgen Sie spätestens zu diesem Zeitpunkt der Installation dafür, dass der Dienst-Kontroll-Dialog sowie alle TAPI-Applikationen geschlossen sind. Ein entsprechender, rot markierter Hinweis erscheint im Installationsdialog.

6. | Die Installation wird nach Klick auf Installieren gestartet.

Bei einer Erstinstallation von TAPI 170 kann ein Reboot des Telfonieservers während der Installation notwendig sein. In diesem Fall erscheint hier ein rot gekennzeichneter Hinweis im Setup-Dialog.
Sie können die Installation abbrechen oder mit Klick auf Installieren fortsetzen, wobei dann zunächst zwingend der Reboot durchgeführt wird. Sie kehren dann nach Ihrem Login automatisch zu dieser Stelle der TAPI 170-Installation zurück.

7. | Die Installation des TAPI 170 wird gestartet, der Fortschritt in einem Fenster dargestellt.

8. | Zum Abschluss der Installation erscheint ein Hinweisdialog, den Sie mit Klick auf Fertigstellen bestätigen.

9. | Nun wird noch automatisch der TAPI 170-Konfigurationsdialog eingeblendet und bietet Ihnen die Möglichkeit, erstmalig nach der Installation die Konfigurationsparameter festzulegen. Sie können hier nun die gewünschten Einstellungen vornehmen oder die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Darstellung

| Die einzelnen Konfigurationsparameter wie auch die Aktivierung der Konfiguration nach der Installation sind im Abschnitt Konfiguration von TAPI 170 näher beschrieben.

| Nach Verlassen des Konfigurationsdialogs ist der komplette Installationsvorgang von TAPI 170 abgeschlossen.

Aktivierung des ACD-Service

Zu Beginn der Installationsroutine von TAPI 170 erscheint eine Abfrage zwecks Aktivierung der ACD-Unterstützung für TAPI. Wenn der ACD-Service aktiviert werden soll, wählen Sie dort Ja.
Der Dienst zur ACD-Unterstützung von TAPI kann nur Aktiviert / deaktiviert werden, wenn der entsprechende ACD-Service installiert ist, was ggf. nachzuholen ist.
Ist der ACD-Service installiert, kann der Dienst zur ACD-Unterstützung auch nach der TAPI 170 Installation aktiviert oder deaktiviert werden.
Hierfür aktivieren Sie den Dienste-Kontrollmanager über Systemsteuerung (bei Anzeige-Option Große Symbole bzw. Kleine Symbole) - Verwaltung - Dienste und wählen die gewünschte Einstellung für den Dienst ACD Service aus.