$Id liesmich.txt 29.9.2014 OpenScape Business TAPI 120/170 Service Provider$

#1
Das Setup-Paket muss in einem lokalen Verzeichnis / Laufwerk (kein USB-Stick, kein Netzwerk-Laufwerk) zur Installaionsausführung abgelegt werden, weil dieses Setup-paket im Falle eines vom Windows-Installer hervorgerufenen Reboots sofort nach dem Reboot zur Installationsfortführung wieder verfügbar sein muss. Anderenfalls können Fehlermeldungen wie 'Das Setup kann nicht gefunden werden' auftreten.

#2
TAPI170 wird nur auf einer OpenScape Business X3, X5 oder X8 mit Booster-Karte oder mit Booster Server sowie der OpenScape Business S im CSTA Modus unterstützt.

#3
Die unterstützten Endgeräte wie auch die unterstützten Leistungsmerkmale an diesen Endgeräten hängen vom CSTA-Funktionsumfang des eingesetzten OpenScape Business Systems ab. Diese Informationen erhalten Sie in derzugehörigen Vertriebsinformation.

#4
Die maximale Anzahl der möglichen TAPI 170 Benutzer bzw. die maximal möglichen parallelen TAPI 170 Verbindungen hängen von der Betriebsart und dem eingesetzten OpenScape Business System ab. Nähere Informationen erhalten Sie in der zugehörigen Vertriebsinformation. Dort sind die entsprechenden Maximalwerte beschrieben.

#5
Falls auf dem Kunden-Server-PC eine Antiviren-Software mit Echtzeit-Überprüfungen läuft, sollte - gerade bei Analysemaßnahmen mit eingeschaltetem OSBiz TAPI Tracing - das OSBiz TAPI Trace-Verzeichnis von der Echtzeit-Überprüfung per Konfiguration ausgenommen werden. Ansonsten kann es zu Performance-Problemen / Verzögerungen bei der Signalisierung innerhalb der TAPI-Applikation kommen.

