4 | Weitere Konfiguration auf dem Telefonieserver (Remote TSP)

4.1 | Allgemeines

Bei der Installation von TAPI 170 werden bei Konfiguration der Leitungsparameter TAPI-Linedevices, also Rufnummern der Benutzer bzw. Clients verfügbar gemacht (vgl. Line devices). Bei Einsatz von TAPI 170 mit Remote TSP Funktion müssen diese in einem weiteren Schritt den entsprechenden Benutzern im Netzwerk zugeordnet werden. So wird sichergestellt, dass jeder Benutzer im Netzwerk auch nur die für ihn vorgesehenen Linedevices benutzen kann.

Die nachstehende Beschreibung und die zugehörigen Abbildungen gelten für Windows Server 2008 R2. Für andere Windows Server-Betriebssysteme gilt die Beschreibung entsprechend.