3.2.2 | Allgemeine Einstellungen

Zur Konfiguration der Grundeinstellungen und der Verbindungsparameter zu Ihrem OpenScape Business System aktivieren Sie den Reiter UC-Server.

Darstellung

Die Parameter im Reiter UC-Server haben folgende Bedeutung:

Parameter
Bedeutung
IP-Adresse Ihres Servers
IP-Adresse der Booster Card / des Booster Servers / der Business S Ihres angebundenen OpenScape Business Systems, die bei dessen Installation / Einrichtung festgelegt wurde.
IP-Port des Servers
IP-Portnummer des OpenScape Business Systems. Diese lautet standardmäßig immer 8800.
Line devices
Klicken Sie hier mindestens eine der Linedevice-Typen (Teilnehmer-Typen) an, die von TAPI 170 überwacht werden sollen (monitorbare Linedevice-Typen). Zur Wahl stehen:
| - | Nebenstellen
| - | Leitungen
| - | ACD-Gruppen (UCD-Gruppen)
Nach der Installation sind standardmäßig alle Linedevicetypen zur Überwachung aktiviert. Aus Performancegründen sollten Sie hier nur die Linedevice-Typen auswählen, die von der TAPI-Applikation auch tatsächlich benötigt werden (siehe auch Abschnitt Line devices).
CSTA-Benutzer-ID
Geben Sie hier die CSTA-Benutzer-ID ein, die im System konfiguriert ist. Wird die CSTA-Benutzer-ID im System geändert, muss diese Änderung auch hier durchgeführt werden.
CSTA-Benutzerpasswort
Geben Sie hier das CSTA-Benutzerpasswort ein, das im System konfiguriert ist. Wird das CSTA-Benutzerpasswort im System geändert, muss diese Änderung auch hier durchgeführt werden.
Direkt mit der Eingabe öffnet sich ein Eingabedialog, in dem Sie das neue CSTA-Benutzerpasswort eintragen und bestätigen. Sie kehren dann in den Konfigurationsdialog zurück.

Stimmt das hier eingetragene CSTA-Benutzerpasswort nicht mit dem im WBM des Systems hinterlegten Passwort überein, ist kein CSTA-Login auf dem System möglich!

Speichern der Angaben

> | Nach Klick auf Übernehmen werden Ihre Angaben gespeichert, der Konfigurationsdialog bleibt noch geöffnet um z.B. noch in anderen Reitern Parameter zu konfigurieren
> | Sie klicken OK zum Speichern Ihrer Angaben und Verlassen der Konfiguration.
In beiden Fällen erscheint vor Speicherung eine Meldung, die Sie mit Ja bestätigen. Ihre Änderungen werden erst nach Neustart des Telefonie-Dienstes auf dem TAPI-PC wirksam.