6.3 | Randbedingungen für Domänencontroller und Terminalserver

Für den Betrieb eines Telefonieservers ist bedingt durch die Microsoft-TAPI-Architektur eine Windows Domäne inkl. Domänencontroller erforderlich. Im einfachsten Fall könnte der Domänencontroller der PC mit dem Telefonieserver sein. Auf dem PC mit dem Telefonieserver muss jedoch auch Terminalserver / Citrix installiert werden.

Microsoft rät aber von einer Installation eines Terminalservers auf einem Domänencontroller aus Performance- und Sicherheitsgründen ab. Somit ist darauf zu achten, dass der Domänencontroller auf einem anderen PC installiert ist als die Kombination von Telefonieserver und Terminalserver / Citrix.

Lediglich für einen reinen Testbetrieb - nicht jedoch in Produktivumgebungen - kann auch der Domänencontroller auf dem gleichen PC zusammen mit Telefonieserver und Terminalserver installiert werden.