3.2.3 | Erweiterte Parameter

Darstellung (Betriebsart: OpenScape Business TAPI CSTA)

Darstellung (Betriebsart: OpenScape Business TAPI UC Smart)

Die Parameter im Reiter Erweitert haben folgende Bedeutung:

Parameter
Bedeutung
Debug Protokoll-Optionen
Für die Auswertung des TAPI 120 Trace mit den Standard-Trace-Tools stehen Ihnen diese Optionen zur Verfügung:
| - | ausgeschaltet (default) Der Standard-Trace ist deaktiviert.
| - | einfach protokollieren Der Standard-Trace ist aktiviert. Die Auswertung erfolgt über die Standard-Trace-Tools.
| - | ausführlich protokollieren Der erweiterte Trace ist aktiviert Die Auswertung erfolgt über die Standard-Trace-Tools.
Protokoll in eine Datei schreiben wenn das Debug-Protokoll eingeschaltet ist
Wenn bei den Debug Protokoll-Optionen die Option einfach protokollieren oder ausführlich protokollieren gewählt wurde, kann der TAPI 120 Trace auch in eine Datei gespeichert werden. Dazu aktivieren Sie die Option Protokoll in eine Datei schreiben wenn das Debug-Protokoll eingeschaltet ist.
Die TAPI 120-Tracemeldungen sind in diesen Dateien protokolliert:
| - | OSB_T1x0yyyymmddhhmmss.trc (Protokollierung TSP)
| - | OSB_T_UIyyyymmddhhmmss.trc (Protokollierung UI)
wobei <yyyymmdd> das Datum und <hhmmss> die Zeit der Dateierstellung ist.
Hier klicken um den Protokoll-Ordner zu öffnen
Die Tracedateien befinden sich in einem Standard-Ordner, der abhängig der eingesetzten Windows-Variante ist. Mit Klick auf Hier klicken um den Protokoll-Ordner zu öffnen wird ein Windows-Explorer-Fernster in diesem Ordner geöffnet.
WSI-Event Periode (s)
Hier wählen Sie den Sekundenwert für die Wartezeit zwischen zwei HTTP-Requests (long term polling) vom TAPI-PC zum System aus. Der Defaultwert liegt bei 10 Sekunden.

Schalten den Trace in Datei nur auf Anforderung zu Analysezwecken ein, denn diese Protokollierung kann die Performance im laufenden Betrieb beeinflussen!

Speichern der Angaben

> | Nach Klick auf Übernehmen werden Ihre Angaben gespeichert, der Konfigurationsdialog bleibt noch geöffnet um z.B. noch in anderen Registern Parameter zu konfigurieren
> | Sie klicken OK zum Speichern Ihrer Angaben und Verlassen der Konfiguration.
In beiden Fällen erscheint vor Speicherung eine Meldung, die Sie mit Ja bestätigen. Ihre Änderungen werden erst nach Neustart des Telefonie-Dienstes auf dem TAPI-PC wirksam.