6.4 | Besonderheiten bei TAPI 170 auf Terminalserver / Citrix mit mehreren Clusterservern

Überblick

Wenn TAPI in einer Terminalserver-/ Citrix-Farm gebildet durch mehrere Clusterserver eingesetzt werden soll, muss zusätzlich Folgendes berücksichtigt werden:

• | Alle Server, auf denen TAPI erforderlich wird, müssen ihren eigenen TAPI 170 SP erhalten und zum Telefonieserver gemacht werden.

• | Abhängig von der Betriebsart können max. drei bzw. vier TAPI 170 Cluster an einer OpenScape Business Plattform direkt angeschaltet werden.

• | Jeder zusätzlicher TAPI 170 Cluster benötigt einen freien CSTA-Link auf der OpenScape Business. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation der OpenScape Business.